


# Проект – Реорганизация системы видеонаблюдения

  
Система видеонаблюдения (далее – СВН) СНТ «Дружба» в настоящий момент – это СВН въездной группы. Реорганизацию планируется в масштабе всего поселка, с учетом того, что из-за возобновления стройки Высоких Жаворонков требования к безопасности СНТ на юго-западном направлении должны быть повышены.

**Схема реорганизации СВН СНТ «Дружба»**

** **

Вопрос о реорганизации СВН возник после аварий у шлагбаума и ГРП, когда из-за несоответствия камер видеонаблюдения современным требованиям не был считан номер машины и не были определены виновники происшествия, случившегося в ночное время.  
Именно из-за того, что камера не прочла лица виновников происшествия и не позволила их идентифицировать, последовал отказ в возбуждении административного дела.

Необходимость наличия СВН для въездной группы обусловлена тем, что в ее состав, помимо здания правления, входят еще четыре важных объекта:

- Здание ГРП  
- Задвижка газопровода высокого давления  
- Шлагбаум  
- ТБО площадка

В ходе предварительного обсуждения вопроса реорганизации системы СВН с потенциальными подрядчиками, было получено несколько коммерческих предложений.  
На основе полученной информации и с учетом задач, которые должны быть реализованы, по просьбе Правления, куратором проекта Александром Бабилашвили (участок 108) было разработано Техническое Задание по реорганизации СВН:

1) Камеры, смотрящие на ГРП и газовую магистраль, должны детектировать возгорание (фиксировать огонь или дым, подавать тревогу и вести видеозапись), пересечение линии и фиксацию оставленных предметов

2) Камера, смотрящая на «серверную» (в здании правления) должна детектировать возгорание

3) Камера над въездной группой должна распознавать номера на транспортных средствах и обеспечивать открытие шлагбаума в случае совпадения номеров. В случае несовпадения номеров должно быть обеспечено сохранение фотографии и номера транспортного средства

4) Камера в «серверной» (в здании правления) должна записывать звук

5) Камера на 5-ой линии должна детектировать возгорание

6) ВСЕ КАМЕРЫ должны детектировать движение

7) Необходимо предусмотреть возможное расширение системы на грузовой шлагбаум у Можайского шоссе и увеличение количества камер

8) Данные с камер должны храниться не менее 3 месяцев

9) Необходимо предусмотреть удаленный клиентский доступ к видеоархиву и просмотр в реальном времени.

У Правления в настоящий момент есть только одно коммерческое предложение, полностью удовлетворяющее данному техническому заданию:  
<https://disk.yandex.ru/i/G1ws7R8Rk0rBEQ>

Обращаем внимание, что в данном коммерческом предложении представлено проектное решение, согласно ТЗ и осмотру. Подсчитано все «под ключ», включая подбор и расчет по параметрам оборудования, поставку, монтаж и пуско-наладочные работы.  
Это коммерческое предложение Правление рассматривает как ориентир в вопросе предстоящих затрат по проекту.